Узбекская Военизированная Часть по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов проводит конкурс для собственных производственных нужд.

**Предмет конкурса:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Дата объявления конкурса | Дата окончание конкурса | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол-во | Цена |
| 26 | 08.04.2019г | 10.04.2019г | Топливораздаточная колонка с ПУ | шт | 1 | Договорная |
| Резервуар одностенный РГ-5м3 толщина листа 4мм | шт | 1 | Договорная |

**Контрактные условия:**

**Условия оплаты:** 100% предоплаты. Валюта платежа – национальная валюта Узбекистана.

**Техническое задание:**

**Топливо раздаточная колонка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| П/П | Наименование характеристики | Номинальное значение |
| 1 | Номинальный расход | 100 л/мин |
| 2 | Тип насоса | Всасывающий (встроенный в установку) |
| 3 | Установка состоит из: | Корпуса; |
| Гидравлической система; |
| Раздаточный рукав с пистолетом; |
| БИУ; |
| 4 | Наименьший расход топлива, л. | 5; 10; |
| 5 | Наименьшая доза выдачи топлива, л | 2; 10; |
| 6 | Номинальная тонкость фильтрования, мкм | 20 |
| 7 | Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4,2±0,1 |
| 8 | Количество раздаточного рукавов, шт | 1 |
| 9 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки при температуре окружающей среды и топлива (20±5) °С, относительной влажности воздуха 30 – 80 % и атмосферном давлении 84 – 106,7 к Па (от 630 до 800 мм РТ. ст.), %Примечание: Пределы допускаемой погрешности, (п.п. 7, 8) при измерении минимальной дозы должны быть удвоены | ±0,25 |
| 10 | Наибольшие допускаемые изменения действительных значений основной относительной погрешности, указанной в п.7, при температуре, отличной от (20±5) °С, в пределах температур окружающей среды и топлива от -40 до + 50 °С,% не болееУстановка сохраняет параметры в пределах нормы, указанных в п.п. 1, 6 и 7 при высоте раздаточного крана над уровнем земли 2,6м. | [0.25] |
| 11 | Верхний предел показаний указателя суммарного учета, л, не менее | 9 999 999 |
| 12 | Дискретность отображения информации указателя разового учета | 0,01 |
| 13 | Мощность привода насоса на один рукав, кВт, не более | 0,75; 1,5 |

**Условия конкурса по отбору наилучшего предложения:**

Претенденту на участие в Конкурсе по отбору наилучшего предложения **необходимо представить** следующие документы:

* Заинтересованные организации могут обратиться по указанным ниже телефонам за подробной информацией и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, сроков выполнения работ, сроков поставки и монтажа, условий оплаты.
* Обязательное наличие документов, подтверждающих право заниматься данным видом деятельности копии действующих лицензий, свидетельство о прохождении гос. регистрации.
* Копии сертификатов (если подлежит обязательной сертификации)
* Копия паспорта руководителя организации.
* Сведения о местонахождении (почтовый адрес) и номера телефонов.

**Коммерческие предложения на конкурс по отбору наилучшего предложения принимаются по адресу:**

Адрес: Республика Узбекистан, 180900, Кашкадарьинская обл., Мубарекский р-н, пос. «Дружба», ул. А. Темура.

Комиссия по отбору наилучшего предложения, Председателю Конкурсной комиссии УзВЧ Аширову Т. Э.

Телефон/Факс для справок: +998 75 771-05-92, +998 97 222 05 14

E-mail: fontan@uzvch.uz, i.mihraliev@uzvch.uz

Коммерческие предложения принимаются **до 15:00 10.04.2019г.**

**Коммерческие предложения принимаются по почте, электронной почте, факсу или нарочным способом.**

Документы, отправленные по электронной почте, должны быть в отсканированном виде с подписью руководителя и печатью.