Узбекская Военизированная Часть по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов проводит конкурс для собственных производственных нужд.

Техническое задание

на спецодежду из арамидных тканей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАТА объявления конкурса** | **Номенклатура** | **Кол-во** | **Характеристика** | **ЦЕНА** |
| С 13.05.2019г. по 21.05.2019г. | Комбинезон спасателя специальный для проведения поисково-спасательных работ, модель ПСКТ | 55 | Ткань верха – «ТЕРМОЛ», термоогнестойкая антистатическая ткань с масловодооталкивающей отделкой. Воротник – стойка, застежка молния закрыта защитным клапаном, регулируемый эластичный пояс, объемные накладные карманы с клапаном и застежкой, хлястики для удержания и крепления фонаря, на запястьях напульсники из термостойкого трикотажа, объемные наколенники с амортизирующими вставками, застежки на молнии в зоне подмышек, амортизирующие вставки на плечах для ношения дыхательного аппарата, система быстрого надевания и снятия комбинезона за счет боковых молний на штанинах и специального метода крепления низа брюк к поясу, люминесцентные накладки. | ДОГОВОРНАЯ |
| Боевая одежда пожарного тип У вид Т, модель БОП 2 | 25 | Ткань верха «ТЕРМОЛ», термоогнестойкая антистатическая ткань с масловодооталкивающей отделкой. Воротник – стойка, застежка молния с системой быстрого сброса закрыта защитным клапаном, объемные накладные карманы с клапаном и застежкой, хлястики для удержания и крепления фонаря, на запястьях напульсники из термостойкого трикотажа, объемные наколенники с амортизирующими вставками, застежки на молнии в зоне подмышек, амортизирующие вставки на плечах для ношения дыхательного аппарата, специального метода крепления низа брюк к поясу, люминесцентные накладки | ДОГОВОРНАЯ |
| Подшлемник пожарного термостойкий летний, модель ППО 1 | 25 | Ткань «НОМЕКС» | ДОГОВОРНАЯ |
| Сапоги пожарного кожаные термостойкие для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий, модель ОПК-1 | 60 | Гидрофобная кожа, материал подкладки мембрана до -400 С, защита от влаги и сохранения тепла, подошва маслобензостойкая, термостойкая резина, амортизирующие вставки для удобства сгибания ноги, материал защитного подноска поликарбонат (200 Дж), материал противопрокольной стельки – Кевлар (1200 Н), петли для удобства одевания. | ДОГОВОРНАЯ |
| Костюм (куртка, брюки) для защиты от термических рисков электрической дуги с уровнем защиты до 12 кал/см2, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из термостойкой антиэлектростатической ткани Термол®220 МВО с маслонефтеводоотталкивающей отделкой, модель Т/л-2 ЭНЕРГО Рекорд 220 | 5 | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с цельной потайной бортовой застежкой на петле и пуговице. Полочка с горизонтальным сечением с накладными карманами. Карманы с клапанами. Нижние карманы двойные. Низ куртки с цельнокроеным поясом с лентой эластичный. Брюки прямой крой на притачном поясе. Брюки с центральной застежкой гульфик, пояс с лентой эластичной застегивается на петлю и пуговицу. Передняя половинка с наколенниками, задняя половинка с усиленной накладкой. Брюки комплектуются съемным поясом из стропы. Ткань верха термостойкая, антиэлектростатическая ткань ТЕРМОЛ 220 гр/м2. | ДОГОВОРНАЯ |
| Подшлемник термостойкий от термических рисков электрической дуги (применяемый в комплекте с одеждой специальной защитной от термических рисков электрической дуги) из термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна Номекс® 200, модель Н/ш-1 | 5 | Уровень защиты - 5 кал/см2. Выполнен из одного слоя термостойкого трикотажа состоит из двух боковых частей, пелерины и планки для защиты подбородка. Материал: термостойкая трикотажное полотно «НОМЕКС», 200гр\м2. Конструкция подшлемника универсальна для всех размеров обхвата головы | ДОГОВОРНАЯ |
| Перчатки термостойкие трикотажные для защиты от термических рисков электрической дуги с точечным ПВХ покрытием, мод. Н/пд | 50 | Уровень защиты – 10 кал/см2. Перчатки термостойкие пятипалые с облегающими напульсниками. Дискретное покрытие, в ладонной, пальцевой и запястной зоне – огнестойкое. Покрытие облегчает захват предметов, сохраняя при этом чувствительность руки. Материал – термостойкая пряжа «НОМЕКС», 400гр/м2. Размер перчаток- 7;8. | ДОГОВОРНАЯ |

**Контрактные условия:**

**Условия оплаты:** 100% предоплаты. Валюта платежа – национальная валюта Узбекистана.

**Условия конкурса по отбору наилучшего предложения:**

Претенденту на участие в Конкурсе по отбору наилучшего предложения **необходимо представить** следующие документы:

* Заинтересованные организации могут обратиться по указанным ниже телефонам за подробной информацией и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, сроков выполнения работ, сроков поставки и монтажа, условий оплаты.
* Обязательное наличие документов, подтверждающих право заниматься данным видом деятельности копии действующих лицензий, свидетельство о прохождении гос. регистрации.
* Копии сертификатов (если подлежит обязательной сертификации)
* Копия паспорта руководителя организации.
* Сведения о местонахождении (почтовый адрес) и номера телефонов.

**Коммерческие предложения на конкурс по отбору наилучшего предложения принимаются по адресу:**

Адрес: Республика Узбекистан, 180900, Кашкадарьинская обл., Мубарекский р-н, пос. «Дружба», ул. А. Темура.

Комиссия по отбору наилучшего предложения, Председателю Конкурсной комиссии УзВЧ Аширову Т. Э.

Телефон/Факс для справок: +998 75 771-05-92, +998 97 222 05 14

E-mail: fontan@uzvch.uz, i.mihraliev@uzvch.uz

Коммерческие предложения принимаются **до 15:00 21.05.2019г.**

**Коммерческие предложения принимаются по почте, электронной почте, факсу или нарочным способом.**

Документы, отправленные по электронной почте, должны быть в отсканированном виде с подписью руководителя и печатью.